本程序的运行环境为：Microsoft Virtual Studio 2017, SDK版本为10.0.17763.0

注：

1.如果不想逐句查询每个器件的当前状态，可到CPU.cpp文件中注释掉776行，解除注释777行。

2.程序输入y可以修改当前的寄存器和其他器件的值。

寄存器说明：

R0：当前要加的数

R1：1+2+…+N的总和

R2：下一个要加的数，用于判断。